**Техническое задание**

**Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | Значение |
| 1. | **Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000** | Технические и функциональные характеристики Товара, комплектация:Назначение – получение однородных, мелко измельченных смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований.Технические характеристики: |  |
| Максимальная скорость вращения, об/мин. | не менее 10000 |
| Диапазон установки таймера | от 1 мин до 10 мин |
| Шаг установки таймера, мин | 1 |
| Материал рабочей емкости | нержавеющая сталь |
| Максимальный объем гомогенизируемого образца, л. | не менее 1 |
| Мощность двигателя, Вт не менее | 400  |
| Электропитание | 220В/50Гц |
| Габаритные размеры, мм | 580х290х220  |
| Вес, кг | не более 7,5  |
| Комплектация:1. Гомогенизатор.2. Емкость на 250 мл.3. Емкость на 500 мл.4. Емкость на 1000 мл. |  |