**Техническое задание**

**Гомогенизатор лабораторный 2л ГЛ-П 300/10000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | Значение |
| 1. | **Гомогенизатор лабораторный 2 л ГЛ-П 300/10000** | Технические и функциональные характеристики Товара, комплектация:Назначение – получение однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий c высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований..Технические характеристики: |  |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 10000  |
| Шаг регулировки оборотов, об/мин | 500  |
| Мощность двигателя, Вт | 400  |
| Диапазон установки таймера | 0 — 10 мин с шагом 1 мин |
| Рабочая емкость | нержавеющая сталь |
| Максимальный объем гомогенизируемого образца, мл | 2000  |
| Электропитание, Гц | 220В/50 |
| Габаритные размеры, мм | Ф 160х375  |
| Вес, кг не более | 3 |