**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Штатив для механических пипеток (дозаторов) «РядОК»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателя** | **Содержание (значение) показателя** |
| 1 | Наименование Оборудования | **Штатив для механических пипеток (дозаторов) «РядОК»** |
| 2 | Назначение | Настольный штатив для механических дозаторов всех моделей и электронных дозаторов. |
| 3 | Страна производства | Российская Федерация |
| 4 | Модель, товарный знак, марка | Торговая марка «ПЕТРОЛАЗЕР» |
| 5 | Руководства пользователя на русском языке | Наличие |
| 6 | **Технические требования :** |  |
| 7 | **Тип штатива** | Линейный (линейная стойка) |
| 8 | Количество помещаемых дозаторов (механических пипеток), шт | Не менее 6 |
| 9 | Габариты (Ширина x Глубина x Высота) не менее, мм | 285 x 75 x 245 |
| 10 | Материал опорных стоек штатива | Ударопрочный пластик, устойчивый к воздействию дезинфицирующих растворов |
| 11 | Перекладина штатива изготовлена из металла или пластика, имеющего противоскользящее покрытие. | Наличие |